**广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目**

**询 价 文 件**

**项目编号：TYJZ-GNZYY-001**

**采购人：广南县中医医院**

**采购代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司**

**日 期：2021 年 5月6日**

目录

[第一章 招标公告 3](#_bookmark0)

[第二章 供应商须知及前附表 6](#_bookmark1)

[第三章 采购内容及技术要求 9](#_TOC_250001)

[第四章 响应文件及附件（格式） 18](#_TOC_250000)

[第五章 评标办法](#_bookmark2) 33

# 招标公告

**一、招标条件**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部 87 号令》和《云南省政府采购条例》等法律法规的相关规定，泰宇建筑工程技术咨询有限公司受广南县中医医院委托，对广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目 进行采购，特邀请具有独立法人资格及相应资格条件的供应商参加本次询价采购。

**二、项目基本情况**

### 项目名称：广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目

### 1、项目编号：TYJZ-GNZYY-001

### 2、项目预算：334440元

### 3、项目地点：广南县中医医院

### 4、项目内容：IP 网络可视对讲主机、模数转换器、防水按钮、多媒体控制盒、网线、信号线、电源线、5 孔插座、辅材等（详见第三章采购内容与技术部分 ） 。

### 5、交货期：3 0 日历天内完成安装调试

### 6、质保期：三年。

**三、供应商资格要求：**

1、参加投标的单位应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，具有相关经营范围；
2. 营业执照：具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人,具备有效的营业执照；
3. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 法律、行政法规规定的其他条件；

2、具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人,且在投标人的企业营业执照经营范围中能满足本项目要求的资格。（经营范围以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料）

3、售后服务：（1）提供专业的技术咨询服务 （2）培训及提供产品的检测数据试验报告 （3）提供安装指导并在接收用户服务信息后 1-24 小时内赶到现场，１小时内提出维修方案，确保短时间内重新开机。

4、本次采购不接受联合体投标。

**四、供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，同时 应携带以下证件在开标时备查：**

## 有效营业执照副本（复印件加盖公章）；

## 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件）；

## 被授权人有效身份证件（原件）；

## 以上资料不全或不符合要求的供应商提交的响应文件按无效处理。以上资料不全或不符合要求的供应商提交的响应文件按无效处理。

**五、询价文件的获取**

## 满足资格要求，有兴趣的供应商可以参加本项目的询价。在 2021 年 5月6日-2021 年 5 月11日，上午 9:00－11:30 下午 2:00－5:30（北京时间）。在泰宇建筑工程技术咨询有限公司，地址：广南县莲城镇御景大宅 7-7-5 号报名并获取。报名费用：0 元。

**六、采购人联系方式**

采购人：广南县中医医院地 址：广南县中医医院联 系 人：梁韩钰

联系电话：0876-5890087

采购代理机构联系方式：

采购代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司地 址：广南县莲城镇御景大宅 7-7-5 号

联 系 人：杨金

电 话：13238673596

**第二章 供应商须知及前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内容** | **编 列 内 容** |
| 1 | 采购人 | 名 称：广南县中医医院地 址：广南县中医医院联 系 人：梁韩钰联系电话：0876-5890087 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司地 址：广南县莲城镇御景大宅 7-7-5 号联 系 人：杨金电 话：13238673596 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目项目编号：TYJZ-GNZYY-001 |
| 4 | 采购方式 | 询价采购 |
| 5 | 项目实施地点及交货期 | 广南县中医医院，30日历天内完成安装调试  |
| 6 | 资金来源及采购预算 | 资金已落实到位。本次项目（采购）预算：334440元。 |
| 7 | 质量要求 | 符合国家产品质量检验标准 |
| 8 | 供应商资格要求 | 1、参加投标的单位应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，具有相关经营范围；
2. 营业执照：具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境

内注册的企业法人,具备有效的营业执照； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2. 法律、行政法规规定的其他条件；

2、具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人,且在投标人的企业营业执照经营范围中能满足本项目要求的资格。（经营范围以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料）3、（1）提供专业的技术咨询服务 2、培训及提供产品的检测数据试验报告 3、提供安装指导并在接收用户服务信息后 1-24 小时内赶到现场，１小时内提出维修方案，确保短时间内重新开机。4、本次采购不接受联合体投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | * 不接受

□接受，应满足下列要求： |
| 11 | 踏勘现场 | * 不组织

□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12 | 投标范围 | 供应商必须对本次采购内容进行整体投标报价，不得缺项、漏项否则按不响应询价文件实质性要求处理。 |
| 13 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2021 年5 月12日上午09:00 分（ 北京时间）。开标地点：广南县中医医院会议室 |
| 14 | 响应文件的份数 | 1 份，正本 1 份**（如有提交的电子软盘、可移动硬盘应与正本****包封在一起）；** |
| 15 | 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起 90 天； |
| 16 | 响应文件装订要 | 供应商应将响应文件的完好密封在一个外层包中，在外封套 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 求 | 上标明下列识别标志： 1）项目名称，1. 项目编号,
2. 供应商名称，
3. 供应商法定代表人签字或盖章，（法定代表人授权代理人投标的有代理人的签字或盖章），并加盖供应商公章。
4. 年 月 日 时 分开标，并注明“开标时间以前不得开封”字样。
5. 密封口处加盖密封章或供应商公章。
 |
| 17 | 响应文件递交截止时间及递交地点 | 响应文件递交截止时间：2021 年5 月12日上午09:00 分（ 北京时间）。响应文件递交地点：广南县中医医院会议室（注：响应文件一经递交概不退还） |

**第三章采购内容及技术要求**

|  |
| --- |
| **广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目** |
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 参数 | 备注 |
| IP网络可视对讲主机 | NNV-90++ | 台 | 3 | 9000 | 27,000.00  | 采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，护士站桌面式安装。功能简介：可视对讲：支持全双工高清可视对讲，含免提和手柄两种对讲方式。数据同步：支持同步HIS系统数据，实时更新病员一览信息。主机托管：支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。呼叫转移：支持将呼叫信息转移到其他主机上，并支持分时段转移。广播播放：支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播（需另购消防矩阵）。现场处理：开启“等待处理”功能时，护士须到该病床处按键取消该状态。病区门开锁：支持病区门锁开合，通过与探访人可视对讲确认身份，实现门禁管理。语音播报：支持房床号以及护理级别等语音播报信息。音量调节：支持白天和夜晚的播报音量、通话音量设置。夜晚模式：支持夜晚息屏模式，夜晚时间段可自定义设置。在线监测：支持实时监测设备在线状态，分机或门口机掉线时有语音和文字提示。脱机工作：本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、文件广播、录音录像存储。录音录像：支持录音录像，可本地或服务器查看。留影留言：护士可通过此功能将需要交接的工作记录在本地供接班护士查看。接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。供电方式：电源适配器供电（DC14V/1.7A）。 | **此方案实际费用按实际安装的实物乘以单价来计算** |
| 模数转换器 | NNV-AD | 台 | 3 | 1880 | 5,640.00  | 1.5U机箱设计，一般安放在楼层弱电井。功能简介： • 局域网LAN(可跨网断跨路由)及模拟信号传输。 • 支持网络数字信号(主机端)与总线制模拟信号(分机端)的转换与通讯。 • 主机NNV-30/60/90/120通过网络配接一台模数转换器，可分别管理30/60/90/120个分机。 • 自带电源，可给所管理的全部分机供电。 |
| IP网络可视对讲主机 | NBW-A07 | 只 | 150 | 900 | 135,000.00  | 采用7英寸液晶显示屏，电容式触摸屏，嵌入式安装在设备带上。 呼叫/解除：支持呼叫护士站主机与解除呼叫。双向对讲：支持与护士站主机双向对讲。对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz。紧急增援：支持一键向护士站主机发起紧急增援。换药提醒：支持一键向护士站主机发起换药提醒。信息显示：支持显示责任医生、责任护士、患者等相关信息。信息查询：支持查询住院费用、医嘱信息、医院简介、科室简介等。护理计时：支持记录护理时长，护理记录可上传至主机或服务器存储。夜晚模式：支持夜晚模式，根据主机设置的夜间模式关屏休眠。接口多样：支持外接门灯、洗手间按钮，支持报警按钮扩展（需另购按钮接线盒）。在线升级：支持在线升级。供电方式：总线制供电。 |
| 防水按钮 | NBW-AN3 | 只 | 40 | 120 | 4,800.00  | 国标86盒防水设计，三芯总线、在线编码方式；壁挂式安装在病房的卫手间内，可供患者紧急情况下报警。功能简介：报警方式：支持拉绳和按键报警。防水性能：达到IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用。报警提示：报警后环形指示灯亮并伴有提示声。连接方式：3芯线总线制连接。 |
| 多媒体控制盒 | NLV-DC | 台 | 6 | 1400 | 8,400.00  | CPU：四核1.5GHz系统：安卓5.1运行内存：1G本机储存：8G分辨率：1920x1080P工作电压：DC5V工作温度：-20℃～55℃工作湿度：10% ～ 90%尺寸：118x118x25mm端口：HDMI\*1、USB2.0\*4、RJ45网口 |
| 网线 | 六类网线 | 箱 | 5 | 800 | 4,000.00  |  |
| 信号线 | RVV3\*1.5 | 米 | 3200 | 5 | 16,000.00  |  |
| 电源线 | RVV3\*2.5 | 米 | 3200 | 8 | 25,600.00  |  |
| 5孔插座 | 国标 | 个 | 160 | 50 | 8,000.00  |  |
| 辅材 | 定制 | 批 | 1 | 60000 | 60,000.00  | 不锈钢金属桥架、底盒等辅材 |
| 施工费 | 定制 | 批 | 1 | 40000 | 40,000.00  |  |
| 合计 |  | 334,440.00  |  |

**第四章 响应文件及附件（格式）**

**广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目**

**询价文件**

**项目编号：TYJZ-GNZYY-001**

## 供应商单位： （盖章）

## 法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

## 日期： 年 月 日

目录

一、报价一览表

二、报价承诺函原件

三、单位法定代表人资格证明书四、单位法定代表人身份证

五、法定代表人授权委托书（如是授权委托人）、授权委托人身份证六、供应商营业执照、资质证明文件（副本）

七、产品参数及报价

八、产品质量承诺书九、售后服务承诺书

十、供应商认为需要提供的材料

一、报价一览表原件(签字盖章)

项目名称：广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目

项目编号：TYJZ-GNZYY-001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价报价（总价） | 交货期 | 交货地点 | 质保期和售后服务 | 备注 |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 供应商单位： （盖章）法定代表人或授权委托人（签字）： 日期： 年 月 | 日 |  |

**注：投标人应将此页放在报价文件封面后第一页。**供应商单位：

## 法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

## 日期： 年 月 日

二、报价承诺函原件(签字盖章)

## 致：

## 我单位 （单位名称）决定以总价 参加贵方的广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目（项目编号：TYJZ-GNZYY-001）的询价采购活动，并同时由法定代表人 （或法定代表人正式授权的授权委托人 ）提交报价正本文件壹份

## 我单位（或公司）同意以下事项：

## 1、遵守询价文件的各项条款及一切有关规定；

## 2、向贵方提供所有与本项目有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

## 3、中标后签订合同时协商付款方式；

## 供应商单位： （盖章）

## 法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

## 日期： 年 月 日

三、单位法定代表人资格证明书(签字盖章)

## 单位名称：

## 地 址：

## 姓 名： 性 别： 年龄： 职务：

## 身份证号码： 系

## 的法定代表人。

## 特此证明

四、单位法定代表人身份证

## 附：法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权委托书原件(签字盖章)

## 法定代表人授权委托书

## 本授权委托书声明：我 （姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的 名义参加

**广南县中医医院新增病区（康复科、医美中心、血透中心）护士站呼叫系统实施方案询价采购项目** 的采购活动。代理人在本项目采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

## 代理人（签字） 职务： ，

## 单位： 部门: 代理人无 权转让委托。

## 供应商全称（盖章）： 法定代表人：（签字）

## 年 月 日

## 附：授权委托人身份证有效复印件

六、供应商营业执照、资质证明文件（副本）

七、产品参数

**八**、**产品质量承诺书**

## 广南县中医医院：

 **（供应商全称)授权 (姓名)为全权代表，参加贵方组织的 采购项目并对此此次我方所报货物郑重承诺： 。**

**供应商全称(盖章)：**

**法人代表或委托代理人（签字）：**

**年 月 日**

**九、售后服务承诺书**

**供应商全称（盖章）：**

**法定代表人或委托代理人（签字）：**

**年 月 日**

十、供应商认为需要提供的资料

# 第五章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例【国务院令658号】》、《政府采购非招标采购方式管理办法【财政部74号令】》等有关规定，结合本项目实际情况制定本办法。

最低价评标法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

## 一、询价小组

1.1、询价小组由采购人代表组成，成员人数应当为3人以上单数。

1.2、招标采购单位就询价文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

## 二、评标原则

2.1、评标遵循“公平、公正、客观、审慎”的原则。

2.2、只对有效响应文件进行评审，响应文件以外的资料信息不作为评标的依据和参考。

2.3、询标只针对响应文件中的疑问和问题，供应商澄清问题不允许超出要求的范围或修改响应文件的实质性内容。

## 三、评标纪律

3.1确定参与评标至评标结束前不得私自接触供应商；

3.2不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明

3.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

3.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

3.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

3.6记录、复制或者带走任何评标资料；

3.7其他不遵守评标纪律的行为。

## 四、评审依据

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

## 五、评标程序

评标按“两审一报告”程序进行。

两审指 初步评审和详细评审。

一报告 指评审报告。

5.1、响应文件初步评审。初审分为资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

5.2、比较与评价（详细评审）

询价小组各成员按询价文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，并独立对每个有效供应商的响应文件综合比较与评价出满足询价文件商务、技术要求的供应商。

## 六、成交候选供应商推荐原则

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

## 七、评审报告

7.1、评审报告由询价小组全体成员签字。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.2、采购人根据询价小组书面评审报告，确定成交人。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款 号 | 评审因素 | 评 审 标 准 |
| 一 | 资格评审标准 | 供应商资格要求 | 1、参加投标的单位应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，具有相关经营范围；（2）营业执照：具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人,具备有效的营业执照；（3）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）法律、行政法规规定的其他条件；2、具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人,且在投标人的企业营业执照经营范围中能满足本项目要求的资格。（经营范围以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料） |
| 二 | 符合性评审标准 | 报价 | 完整且只有一个有效报价，报价高于采购预算价的投标无效； |
| 询价响应文件格式 | 响应文件是否按规定的格式填写，是否有内容不全或关键字模糊、无法辨认的； |
| 询价响应文件盖章、签字 | 响应文件是否按规定盖章、签字； |
| 供应商不能接受的条件 | 响应文件中是否附有采购人不能接受的条件； |
| **上述评审标准，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入技术响应评审和程序。** |
| 条款号 | 评审标准 |
| 三 | 技术响应评审 | 小组成员根据文件的需求方案对各供应商的文件内容，由小组成员以以下评分标准对技术响应说明进行评审，若有偏差，小组另行书面阐明，并由所有小组成员签字说明。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 评审明细 |
| 四 |  | （一）最终报价 |
| （二）商务部分 | 供应商对提供的产品设定专门的维护人员，确保设备的正常运营。  |
| 售后服务：（1）提供专业的技术咨询服务 （2）培训及提供产品的检测数据试验报告 （3）提供安装指导并在接收用户服务信息后 1-24 小时内赶到现场，１小时内提出维修方案，确保短时间内重新开机。 |
| （三）技术部分 | 由评委专家对各供应商方案进行评审 |
| 五 | 定标说明 | 询价小组所有成员集中与通过资格评审和技术响应评审的供应商，按最低价成交为原则。确认成交候选人。 |